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Варианты исполнения:	По ТЗ заказчика
                                                  

                                  Назначение и описание изделия
Стол обеденный на металлокаркасе предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений. 
Область применения – для столовых
Каркас имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Вид материала столешницы  ДСП
Столешница	покрыта пластиком, кромка в тон пластика, углы закруглены


                                    Правила по эксплуатации мебели
1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия"
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10ºС и не выше +35°С, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями
1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.


Условия гарантии
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.
Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:
· покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
· обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
· обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;
Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

Паспорт действителен на всю партию продукции.
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     ИП Терешкин В.Л.

