ПАСПОРТ
Руководство по эксплуатации

Стул ученический ШС регулируемый по   высоте (круглая труба, фанера)

Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ 22046-2016, ТР ТС 025/2012 Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.НВ93. В.01803/22

[image: ]Варианты исполнения:	ШС 3–5 группа роста
ШС 4–6 группа роста 
ШС 5–7 группа роста
                                                  По ТЗ заказчика

Назначение и описание изделия
Стул ученический ШС предназначен для сидения.
Область применения – оснащение учебных классов, кабинетов образовательных учреждений и других помещений.
Каркас стула разборный. Верхняя и нижняя части каркаса сварные, изготовлены из стальной трубы.
Каркас имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 9 мм,  Поверхность покрыта лаком – практичная в эксплуатации. 
Размер сиденья: 380х385 мм. Размер спинки: 380х130 мм.
Регулировка высоты
Регулировка высоты стула обеспечивается телескопическим движением труб верхней и нижней части каркаса через пластиковую переходную втулку.
Для того, чтобы изменить высоту стула необходимо выкрутить 4 винта М6 (по два винта на каждой опорной стойке). Затем поднять (опустить) верхнюю часть стула до совпадения резьбовых отверстий верхней части с отверстиями нижней части,зафиксировать верхнюю часть с помощью четырех винтов М6.
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3 – 4 – 5
1350 – 1500 – 1650
340 – 380 – 420
4 – 5 – 6
1500 – 1650 – 1800
380 – 420 – 460
5 – 6 – 7
1650 – 1800 – 1900
420 – 460 – 500
)Характеристики по вариантам исполнения

Правила по эксплуатации мебели
1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 22046 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10ºС и не выше +35°С, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями
1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за фанерой
1. Изделия из фанеры удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами.
2. При загрязнении достаточно обработки поверхности салфеткой, смоченной в мыльном растворе комнатной температуры. Можно применять и обычный стиральный порошок для ручной стирки. Затем нужно протереть изделие бархатной тряпочкой, использовав при этом специальный силиконовый блеск.

Условия гарантии
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.
Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.
Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:
· покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
· обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
· обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;
Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.
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