**Техническое задание стулья усиленные не регулируемые пластик.**

1. **Стулья** с пластиковым сиденьем и спинкой Арт Т151 №2,3,4,5,6,7 металлокаркас металлический труба профильная 25х25 мм., по две вертикальные опоры с каждой стороны с вваренной м/у ними перемычкой для увеличения жесткости стула. Под сиденьем стула вварена перемычка из трубы. Крепление спинки труба плоскоовальная 30х15 мм., сварной, окрашен методом порошкового напыления с толщиной покрытия 80 мкм и прочностью при ударе 100 кг\*см2 (ГОСТ 9.410-88 "Покрытия порошковые полимерные" Согласно ГОСТ 11016-93. Крепление сиденья к металлокаркасу осуществляется сквозным болтовым соединением на 4 шт М6х30 Гост7801 и 4 шт гайка М6. Спинка одевается на каркас стула из трубы 30х15 мм.

1. Размер сидений/спинок под стул №2-4/3-5  **размер 354х345/354х155 мм. Сиденье толщина 25 мм в профиле. Цвет: синий, оранжевый, серый.**

2. Размеры сидений/спинок под стул №4-6/5-7  **размер 395х390/385х185 мм. Сиденье толщина 25 мм в профиле. Цвет:** Cерый, Салатовый, Оранжевый, Синий, Голубой, Розовый, Мятно Бирюзовый,  Зеленый, Желтый, Красный, Черный

Опоры (подпятники) и заглушки надёжно держаться на местах установки.

Сиденье толщина пластика**4.5 мм** вес 675 грамм. Спинка толщина пластика **3.2** мм вес 256 грамм.

