ПАСПОРТ
Руководство по эксплуатации

Стол ученический СУ регулируемый по   высоте (квадратная труба)

Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ 22046-2016, ТР ТС 025/2012 Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.НВ93. В.01803/22

[image: ]Варианты исполнения:	Одноместный, двухместный - ростовые группы согласно ТЗ заказчика.

Назначение и описание изделия
Стол ученический СУ предназначен для сидения.
Область применения – оснащение учебных классов, кабинетов образовательных учреждений и других помещений.
Каркас стола разборный. Верхняя и нижняя части каркаса сварные, изготовлены из стальной трубы.
Каркас имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной,    устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм,  Поверхность – практичная в эксплуатации. 
Размер столешницы одноместного стола: 600х500 мм. Размер столешницы двухместного стола : 1200500 мм.
Регулировка высоты
Регулировка высоты стола обеспечивается телескопическим движением труб верхней и нижней части каркаса через переходную полипропиленовую втулку.
[bookmark: _GoBack]Для того, чтобы изменить высоту стола необходимо выкрутить 4 винта М6 (по два винта на каждой опорной стойке). Затем поднять (опустить) верхнюю часть стола до совпадения резьбовых отверстий верхней части с отверстиями нижней части,зафиксировать верхнюю часть с помощью четырех винтов М6
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Правила по эксплуатации мебели
1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 22046 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10ºС и не выше +35°С, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями
1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за столешницей
1. Изделия из ЛДСП удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами.
2. При загрязнении достаточно обработки поверхности салфеткой, смоченной в мыльном растворе комнатной температуры. Можно применять и обычный стиральный порошок для ручной стирки. Затем нужно протереть изделие бархатной тряпочкой, использовав при этом специальный силиконовый блеск.

Условия гарантии
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.
Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.
Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:
· покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
· обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
· обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;
Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.
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       ИП Терешкин В.Л. 
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